**ОБРАЗЕЦ № 2**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от .............................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

*(трите имена и ЕГН)*

в качеството му на ..................................................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):..........................................................................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „..........................”
2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
3. Запознат/а съм проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта на договора, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.
4. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде...............(………………………… ) от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.
5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме

да извършим доставка на **2(два) броя специализирани сметосъбиращи автомобили** втора употреба, напълно отговарящи на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката**.**

**Предлагаме следните параметри на** специализираните сметосъбиращи автомобили втора употреба**, предмет на поръчката**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технически характеристики на 1-вия сметосъбиращ автомобил** | **Минимални изисквания** | **Параметри, предложени от участника** |
| **1.** | Дата на първа регистрация | след 01.01.2006г. |  |
| **2.** | Изминат пробег | максимум 170 000 км |  |
| **3.** | Колесна формула | -6х2;  -с първа и трета управляеми оси;  -втора ос задвижваща;  -трета ос-повдигаща се |  |
| **4.** | Обща маса | минимум 26000 кг |  |
| **5.** | Колесна база/междуосие-между първа и втора ос/ | максимум 3600 мм |  |
| **6.** | Окачване | -1-ва ос ресьорно  -2-ра и 3-та ос пневматично  -натоварване на първа ос минимум 8000 кг  -блокаж на диференциала |  |
| **7.** | Двигател | -турбо дизелов с интерколер  -екологична норма минимум ЕВРО 4  -мощност-минимум 235 Kw  -работен обем минимум 10 500 см3 |  |
| **8.** | Ауспух | Изведен над кабината |  |
| **9.** | Скоростна кутия | автоматична |  |
| **10.** | Спирачна система | пневматична с ABS и ASR |  |
| **11.** | Кабина | **-**отопляема  **-**брой места минимум 1+3  -ергономична седалка на водача  -от дясната страна на седалката на водача да има бутон за задействане на електрическа спирачка и бутон за изкл./вкл.на скорост при сметосъбиране  -волан ляво разположен  -климатик или климатроник  -радио  -бордови компютър с дисплей на таблото на водача  -тахограф  -електронна система с дисплей в кабината за отчитане теглото на отпадъка в надстройката  -6 бр.огледала електрически управляеми  -автоматична моторна спирачка  -регулируем волан  -външна слънцезащитна козирка |  |
| **12.** | Оборудване, осветление и сигнализация за безопасна работа | -1 брой маяк в задната част на автомобила  -1 брой прожектор на шутунга, монтиран в задната част на надстройката за нощна работа  -горни и долни светлини на задния панел на надстройката  -светлоотразителни стикери и ленти  -странични защити и предна защитна греда, монтирана под бронята, предпазващи пешеходци и велосипедисти  -триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка  -звуков сигнал при движение на заден ход |  |
| **13.** | Надстройка-сметосъбираща надстройка за обслуждане на кофи и контейнери с обем от 120 л до 1100л | -тип ротопреса  -обем на надстройката от 16 м3 до 18 м3  -степен на компактиране минимум 4:1  -шутунг за работа с контейнери от 120 л до 1100 л  -външна декоративна и обезшумителна защитна алуминиева обшивка на барабана на ротопресата  -2 броя степенки за операторите- лява и дясна степенка с ръкохватки на машината за операторите  -камера в задната част на надстройката с монитор в кабината  -от лявата и дясна страна на шутунга ръкохватки на хидравличните разпределители за вдигане на контейнерите  -пултове за управление на надстройката от операторите от лявата и дясната страна на надстройката с аварийни бутони  -пулт за управление на надстройката от дясната страна на водача в кабината  - възможност за източване на течности чрез утаител и кран |  |
| **14.** | Подходящ механизъм/шутунг/ | -за работа при вдигане на контейнери от 120 л.до 1100 л  -шутунг за работа с контейнери, разделен на две части за вдигане на кофи от 120 до 360 л-поотделно  -шутунг затворен тип с широчина на светлия отвор максимум 1400 мм, с два броя завеси  -система за управление скоростта на вдигане на шутунга с два режима:  при работа с контейнери от 120 до 360 л  при работа с контейнери от 500 до 1100 л |  |
| **15.** | Техническо състояние на автомобила и надстройката | -технически напълно изправен  -технически обслужени със сменени масла, ремъци, филтри и консумативи, гресирани  -гуми - нови на 100%  -всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи  -да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания, захабявания на тапицерията на кабината |  |
| **16.** | Гаранционен срок | Минимум 6 месеца |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технически характеристики на 2-ия сметосъбиращ автомобил** | **Минимални изисквания** | **Параметри, предложени от участника** |
| **1.** | Дата на първа регистрация | след 01.01.2006г. |  |
| **2.** | Изминат пробег | максимум 170 000 км |  |
| **3.** | Колесна формула | -6х2;  -с първа и трета управляеми оси;  -втора ос задвижваща;  -трета ос-повдигаща се |  |
| **4.** | Обща маса | минимум 26000 кг |  |
| **5.** | Колесна база/междуосие-между първа и втора ос/ | максимум 3600 мм |  |
| **6.** | Окачване | -1-ва ос ресьорно  -2-ра и 3-та ос пневматично  -натоварване на първа ос минимум 8000 кг  -блокаж на диференциала |  |
| **7.** | Двигател | -турбо дизелов с интерколер  -екологична норма минимум ЕВРО 4  -мощност-минимум 235 Kw  -работен обем минимум 10 500 см3 |  |
| **8.** | Ауспух | Изведен над кабината |  |
| **9.** | Скоростна кутия | автоматична |  |
| **10.** | Спирачна система | пневматична с ABS и ASR |  |
| **11.** | Кабина | **-**отопляема  **-**брой места минимум 1+3  -ергономична седалка на водача  -от дясната страна на седалката на водача да има бутон за задействане на електрическа спирачка и бутон за изкл./вкл.на скорост при сметосъбиране  -волан ляво разположен  -климатик или климатроник  -радио  -бордови компютър с дисплей на таблото на водача  -тахограф  -електронна система с дисплей в кабината за отчитане теглото на отпадъка в надстройката  -6 бр.огледала електрически управляеми  -автоматична моторна спирачка  -регулируем волан  -външна слънцезащитна козирка |  |
| **12.** | Оборудване, осветление и сигнализация за безопасна работа | -1 брой маяк в задната част на автомобила  -1 брой прожектор на шутунга, монтиран в задната част на надстройката за нощна работа  -горни и долни светлини на задния панел на надстройката  -светлоотразителни стикери и ленти  -странични защити и предна защитна греда, монтирана под бронята, предпазващи пешеходци и велосипедисти  -триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка  -звуков сигнал при движение на заден ход |  |
| **13.** | Надстройка-сметосъбираща надстройка за обслуждане на кофи и контейнери с обем от 120 л до 1100л | -тип ротопреса  -обем на надстройката от 16 м3 до 18 м3  -степен на компактиране минимум 4:1  -шутунг за работа с контейнери от 120 л до 1100 л  -външна декоративна и обезшумителна защитна алуминиева обшивка на барабана на ротопресата  -2 броя степенки за операторите- лява и дясна степенка с ръкохватки на машината за операторите  -камера в задната част на надстройката с монитор в кабината  -от лявата и дясна страна на шутунга ръкохватки на хидравличните разпределители за вдигане на контейнерите  -пултове за управление на надстройката от операторите от лявата и дясната страна на надстройката с аварийни бутони  -пулт за управление на надстройката от дясната страна на водача в кабината  - възможност за източване на течности чрез утаител и кран |  |
| **14.** | Подходящ механизъм/шутунг/ | -за работа при вдигане на контейнери от 120 л.до 1100 л  -шутунг за работа с контейнери, разделен на две части за вдигане на кофи от 120 до 360 л-поотделно  -шутунг затворен тип с широчина на светлия отвор максимум 1400 мм, с два броя завеси  -система за управление скоростта на вдигане на шутунга с два режима:  при работа с контейнери от 120 до 360 л  при работа с контейнери от 500 до 1100 л |  |
| **15.** | Техническо състояние на автомобила и надстройката | -технически напълно изправен  -технически обслужени със сменени масла, ремъци, филтри и консумативи, гресирани  -гуми - нови на 100%  -всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи  -да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания, захабявания на тапицерията на кабината |  |
| **16.** | Гаранционен срок | Минимум 6 месеца |  |

1. Предлагаме срок на доставка на двата сметосъбиращи автомобила да e ...............(…………)**календарни дни**, считано от датата на уведомяване на изпълнителя за осигурено финансиране.
2. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

-документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

**Прилагаме следните документи:.............................................................................**

1. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписване на договора да представим актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване на процедурата. /*Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива./*

**Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................**

[*име и фамилия*]

[*качество на представляващия участника*