*ОБРАЗЕЦ № 2.1*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ**

от .............................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

*(трите имена и ЕГН)*

в качеството му на ..................................................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):...........................................................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: “Доставка на специализирани автомобили и техника по 3 обособени позиции: Първа обособена позиция, включваща доставка на: Специализирани автомобили 6м3; Втора обособена позиция, включваща доставка на: Специализиран автомобил 16м3; Трета обособена позиция, включваща доставка на: Специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, за Първа обособена позиция, включваща доставка на: Специализирани автомобили 6м3.

Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

1. Запознат/а съм проекта на договора за възлагане на обществената поръчка за първа обособена позиция, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта на договора, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.
2. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ............... (………………………… ) от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да извършим доставка на Специализирани автомобили 6м3, включително обучение, гаранционно поддръжане и сервизно обслужване, напълно отговарящи на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката.

1. **Предлагаме следните параметри за Специализирани автомобили 6м3, предмет на поръчката**:

**Специализиран автомобил 6м3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА** |
| **I.** | **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАЗОВИЯ АВТОМОБИЛ** |  |
|  | Нов, неупотребяван, да не е използван за демонстрационни цели, новопроизведен след 01.01.2018г. |  |
| **1.** | **Референтна маса (RW) (kg)** |  |
|   | ≤ 3500 kg, категория N1  |  |
| **2.** | **ЗАДВИЖВАНЕ И КОЛЕСНА ФОРМУЛА** |  |
|   | Колесна формула 4х2 |  |
| **3.** | **ОКАЧВАНЕ** |  |
|   | Да издържа непрекъснато допустимата обща маса в натоварено състояние в условия на работа  |  |
|   | Натоварване на преден мост - минимум 2000 кг, натоварване на заден мост - минимум 2500 кг |  |
| **4.** | **ДВИГАТЕЛ** |  |
|   | Четиритактов, дизелов (или турбодизелов) двигател, система "common rail" или еквивалент |  |
| Работен обем - минимум 2500 см3 / максимум 4000 см3 |  |
| Мощност на двигателя - минимум 110 kW / максимум 180 kW |  |
| Двигателят да е изпълнен с ниво на отделяне на вредни емисии съгласни стандарт EURO 6 или еквивалент |  |
| **5.** | **СПИРАЧНА УРЕДБА** |  |
|   | Спирачната уредба на базовото шаси - с дискови спирачки на преден и заден мост |  |
| Антиблокираща система - ESP, ABS или еквивалент |  |
| **6.** | **СКОРОСТНА КУТИЯ** |  |
|   | Механична, синхронизирана |  |
| Брой степени ≥ 6 степени плюс една задна |  |
| Задна скорост - с изведен звуков сигнал при придвижване на автомобила на заден ход  |  |
|   | ПТО (отбор на мощност) на скоростната кутия |  |
| **7.** | **КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ** |  |
|   | Регулируем волан, разположен от ляво по посока на движението с хидравлика |  |
| Усилвател на кормилното управление |  |
| **8.** | **КОЛЕЛА И ГУМИ** |  |
|   | Предни единични и задни сдвоени колела, със стоманени джанти, минимум 16" |  |
| Резервно колело, разположено извън полезния обем на автомобила, с метална джанта и гума, аналогични по вид и размер на основните, крик |  |
| **9.** | **КАБИНА** |  |
|   | Брой места 2 + 1 за водача |  |
| Климатик или климатроник на кабината |  |
| Общообменна принудителна вентилация |  |
| Странични стъкла, снабдени с електрически механизми за отваряне на всяка от предните врати |  |
| Странични отопляеми, панорамни, тонирани огледала за задно виждане - 2 бр., по едно от двете страни на кабината |  |
| Дигитален или аналогов контролен блок пред водача, състоящ се от: скоростомер; оборотомер; часовник; индикатори за количество на горивото, температура на охлаждащата течност на двигателя, налягане на маслото, зареждане на акумулаторната батерия, и др., всички с предупредителни светлинни сигнали при навлизане в критичен режим, маркирани с пиктограми и описани на български език; Дигитален тахограф; Радио озвучителна система; Централно заключване; |  |
| **10.** | **ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ** |  |
|   | Пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник. |  |
| **II.** | **НАДСТРОЙКА ЗА СЪБИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ** |  |
| 1. | Обем - 6м3 |  |
| 2. | Механизъм за товарене на кофи 120 /240 / 360 л, странично разположен, от дясната страна по посока на движението |  |
| 3. | Задно разтоварване чрез накланяне на коша |  |
| 4. | От лявата и дясната страна на шутинга ръкохватки на хидравличните разпределители за вдигане на кофи  |  |
| 5. | Наличие на 2 броя стабилизатори за осигуряване на стабилност при разтоварване |  |
| 6. | Пулт за управление разположен до механизма за товарене на кофи |  |
| 7. | Наличие на 2 броя аварийни стоп бутони разположени на пулта за управление и в кабината на автомобила. |  |
| 8. | Наличие на 1 брой въртяща се оранжева сигнална светлина |  |
| 9. | Наличие на LED осветление при разтоварване, с автоматично изключване при движение на автомобила |  |
| 10. | Електрическата система на надстройкатa да е с ниво на защита минимум IP68 или еквивалент |  |
| 11. | Светлоотразителни ленти (защита за велосипедисти) |  |

1. Предлагаме срок на доставка за Първа обособена позиция …………………………. календарни дни, след датата на сключване на договора.
2. Съгласни сме срока за обучение да е 10 календарни дни след доставка и приемане на автомобилите;
3. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

 документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

1. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписване на договора да представим актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива.
2. Прилагаме следните документи**:.............**

**Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................**

[*име и фамилия*]

 [*качество на представляващия участника*