**ОБРАЗЕЦ № 6**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от .............................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

*(трите имена и ЕГН)*

в качеството му на ..................................................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):..........................................................................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „..........................”
2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
3. Запознат/а съм проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта на договора, приложен към документацията за участие в законоустановения срок.
4. Срокът на валидност на офертата е до...............................................

*/дата, месец, година/*

1. Спазени са задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд съгласно почл.39, ал.3, т.1, б. „д” от ППЗОП.
2. Приемаме срок за изпълнение на обществената поръчка да е съгласно посоченото в техническото задание.

**7.Предлагаме следните технически характеристики и параметри на сметосъбиращите автомобили, предмет на поръчката**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Технически характеристики на автомобил №1** | **Минимални технически характеристики и параметри изискани от Възложителя** | **Технически характеристики и параметри посочени от участника** |
| 1. | Автомобил : | * Посочва се марка и модел |  |
| 2. | Дата на първа регистрация : | -след 01.01.2006 г. ; |  |
| 3. | Изминат пробег : | -максимум 200 000 км. ; |  |
| 4. | Колесна формула : | -6х2 с първа и трета управляеми оси ( завиващи ) ; |  |
| 5. | Обща маса : | -минимум 26000 кг. ; |  |
| 6. | Колесна база / междуосие-между първа и втора ос / | -максимум 3600 мм |  |
| 7. | Двигател : | -турбо дизелов с интерколер ;  -екологична норма минимум EBPO 4 ;  -мощност – минимум 235 kW |  |
| 8. | Скоростна кутия : | -автоматична |  |
| 9. | Кабина : | -брой места минимум 1+3  -климатик или климатроник |  |
| 10. | Надстройка-сметосъбираща  Надстройка за обслужване на  Кофи и контейнери с обем от 120 л до 1100 л: | -тип ротопреса  -обем на надстройката от 16 м3 до 18 м3  -шутунг за работа с контейнери от 120 л до 1100 л  -2 броя степенки за операторите – лява и дясна степенка  -камера в задната част на надстройката с монитор в кабината  -за работа с кофи от 120 до 360 л  -за работа с метални и пластмасови контейнери от 500 до 1100 л с плосък и объл капак тип „бобър” |  |
| 11. | Техническо състояние на автомобилите и надстройките : | -технически напълно изправени  -технически обслужени със сменени масла, ремъци,филтри и консумативи,гресирани  -гуми – минимум 60%  -всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи  -да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания, захабявания на тапицерията на кабината |  |
| № | **Технически характеристики на автомобил №2** | **Минимални технически характеристики и параметри изискани от Възложителя** | **Технически характеристики и параметри посочени от участника** |
| 1. | Автомобил : | - Посочва се марка и модел |  |
| 2. | Дата на първа регистрация : | -след 01.01.2006 г. ; |  |
| 3. | Изминат пробег : | -максимум 200 000 км. ; |  |
| 4. | Колесна формула : | -6х2 с първа и трета управляеми оси ( завиващи ) ; |  |
| 5. | Обща маса : | -минимум 26000 кг. ; |  |
| 6. | Колесна база / междуосие-между първа и втора ос / | -максимум 3600 мм |  |
| 7. | Двигател : | -турбо дизелов с интерколер ;  -екологична норма минимум EBPO 4 ;  -мощност – минимум 235 kW |  |
| 8. | Скоростна кутия : | -автоматична |  |
| 9. | Кабина : | -брой места минимум 1+3  -климатик или климатроник |  |
| 10. | Надстройка-сметосъбираща  Надстройка за обслужване на  Кофи и контейнери с обем от 120 л до 1100 л: | -тип ротопреса  -обем на надстройката от 16 м3 до 18 м3  -шутунг за работа с контейнери от 120 л до 1100 л  -2 броя степенки за операторите – лява и дясна степенка  -камера в задната част на надстройката с монитор в кабината  -за работа с кофи от 120 до 360 л  -за работа с метални и пластмасови контейнери от 500 до 1100 л с плосък и объл капак тип „бобър” |  |
| 11. | Техническо състояние на автомобилите и надстройките : | -технически напълно изправени  -технически обслужени със сменени масла, ремъци,филтри и консумативи,гресирани  -гуми – минимум 60%  -всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи  -да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания, захабявания на тапицерията на кабината |  |
| **№** | **Технически характеристики на автомобил №3** | **Минимални технически характеристики и параметри изискани от Възложителя** | **Технически характеристики и параметри посочени от участника** |
| 1. | Автомобил : | - Посочва се марка и модел |  |
| 2. | Дата на първа регистрация : | -след 01.01.2006 г. ; |  |
| 3. | Изминат пробег : | -максимум 200 000 км. ; |  |
| 4. | Колесна формула : | -6х2 с първа и трета управляеми оси ( завиващи ) ; |  |
| 5. | Обща маса : | -минимум 26000 кг. ; |  |
| 6. | Колесна база / междуосие-между първа и втора ос / | -максимум 3600 мм |  |
| 7. | Двигател : | -турбо дизелов с интерколер ;  -екологична норма минимум EBPO 4 ;  -мощност – минимум 235 kW |  |
| 8. | Скоростна кутия : | -автоматична |  |
| 9. | Кабина : | -брой места минимум 1+3  -климатик или климатроник |  |
| 10. | Надстройка-сметосъбираща  Надстройка за обслужване на  Кофи и контейнери с обем от 120 л до 1100 л: | -тип ротопреса  -обем на надстройката от 16 м3 до 18 м3  -шутунг за работа с контейнери от 120 л до 1100 л  -2 броя степенки за операторите – лява и дясна степенка  -камера в задната част на надстройката с монитор в кабината  -за работа с кофи от 120 до 360 л  -за работа с метални и пластмасови контейнери от 500 до 1100 л с плосък и объл капак тип „бобър” |  |
| 11. | Техническо състояние на автомобилите и надстройките : | -технически напълно изправени  -технически обслужени със сменени масла, ремъци,филтри и консумативи,гресирани  -гуми – минимум 60%  -всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи  -да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания, захабявания на тапицерията на кабината |  |

8.Прилагам следния снимков материал на автомобилите:

.........................................................................................................................

9.За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

9.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

10.В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписване на договора да представим актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива.

**Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................**

[*име и фамилия*]

[*качество на представляващия участника*