*ОБРАЗЕЦ № 2.2*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ**

от .............................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

*(трите имена и ЕГН)*

в качеството му на ..................................................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):...........................................................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: “Доставка на специализирани автомобили и техника по 3 обособени позиции: Първа обособена позиция, включваща доставка на: Специализирани автомобили 6м3; Втора обособена позиция, включваща доставка на: Специализиран автомобил 16м3; Трета обособена позиция, включваща доставка на: Специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, за Втора обособена позиция, включваща доставка на: Специализиран автомобил 16м3.

Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

1. Запознат/а съм проекта на договора за възлагане на обществената поръчка за първа обособена позиция, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта на договора, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.
2. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ............... (………………………… ) от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да извършим доставка на Специализирани автомобили 6м3, включително обучение, гаранционно поддръжане и сервизно обслужване, напълно отговарящи на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката.

1. **Предлагаме следните параметри за Специализиран автомобил 16м3, предмет на поръчката**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА** |
| **№** | **Изисквания** | **Технически параметри** |  |
| **I. Базов автомобил :** | | |  |
|  | Нов, неупотребяван, да не е използван за демонстрационни цели, новопроизведен след 01.01.2018г. |  |  |
| 1 | Двигател | Дизелов, минимум 4 цилиндров |  |
| 2 | Екологична норма | Minimum ЕВРО 6 с или еквивалент, чрез „студена регенерация“, без нагряване на отработените газове и използване на EGR система |  |
| 3 | Кубатура на двигателя | Минимум - 3000 cm³ / Максимум - 4500 cm³ |  |
| 4 | Мощност на двигателя | Минимум 150 kW / Максимум - 300 kW |  |
| 5 | Горивна система | Common Rail или еквивалент |  |
| 6 | Допустимо общо тегло на автомобила GVW | 14-15000 кг |  |
| 7 | Колесна формула | 4 х 2 |  |
| 8 | Наличие на дискови спирачки на преден и заден мост и моторна спирачка | ДА |  |
| 9 | Скоростна кутия | 6-степенна, ръчна, синхронизирана, плюс една задна |  |
| 10 | Системи за безопасност | 1. Минимум ESP, ABS и ASR или техен еквивалент 2. Система за предупреждение при напускане на лентата за движение. |  |
| 11 | Климатик, електрически управляеми огледала и стъкла, сенник на предното стъкло, 2 бр. сигнални лампи на покрива на кабината, Радио MP3, заден прозорец на кабината, дигитален тахограф, Звукова сигнализация за движение на заден ход; Централно заключване; Теглич; | ДА |  |
| 12. | Кормилна уредба | Регулируем волан, разположен от ляво по посока на движението с хидравлика |  |
| 13 | Резервоар за гориво | Минимум 120 литра / Максимум 150 литра |  |
| 14 | Резервоар за AdBlue (за добавъчна екологична съставка) | Минимум 30 литра / Максимум 45 литра |  |
| 15 | Брой места | 1+2 |  |
| 16 | Хидравлична система | Чрез ПТО на скоростната кутия |  |
| 17 | Допълнително оборудване | Пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник, крик. |  |
| **II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАДСТРОЙКАТА:** | | |  |
|  | **Техническа характеристика** | **Изисквана стойност** |  |
| 1 | Тип – самосвална уредба | с обем мин 16 куб.м |  |
| 2 | Тип разтоварване | тристранно |  |
| 3 | Капаци - стоманени, надградени със стоманена мрежа | с височина мин. 600 мм на стоманените капаци |  |
| 4 | Полезен товар на самосвала в готовност за движение | минимум 6300 кг |  |
|  |  |  |  |
| **III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХИДРАВЛИЧНИЯ КРАН с кофа:** | | |  |
|  | **Техническа характеристика** | **Изисквана стойност** |  |
| 1 | Монтаж | зад кабината |  |
| 2 | Тип - хидравличен | с максимум 2 удължения |  |
| 3 | Максимален обсег | > 6250 мм |  |
| 4 | Товароподемност | минимум 580 кг при максимален обхват |  |
| 5 | Управление | Табло за управление, монтирано отвън |  |
| 6 | Кофа с ротатор | Да |  |
| 6.1. | с обем | мин. 150 литра |  |
| 6.2. | товароносимост | мин. 350 кг |  |
| 6.3. | работно налягане | 200 бара |  |

1. Предлагаме срок на доставка за Втора обособена позиция …………………………. календарни дни, след датата на сключване на договора.
2. Съгласни сме срока за обучение да е 10 календарни дни след доставка и приемане на автомобила;
3. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

1. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписване на договора да представим актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива.
2. Прилагаме следните документи:...**..........**

**Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................**

[*име и фамилия*]

[*качество на представляващия участника*