*ОБРАЗЕЦ № 2.2*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ**

от .............................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

*(трите имена )*

в качеството му на ..................................................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):...........................................................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: “Доставка на машини, оборудване и техника по 2 обособени позиции: Първа обособена позиция, включваща доставка на: Шредер; Стационарно барабанно сито; Обръщач за компоста в едно с оросителна система и барабан за развиване и навиване на мембраната и мембрана за покриване на компоста; Комплект сонди за измерване на температурата, въглероден диоксид и кислород; Мобилна лаборатория; Трактор в едно с прикачен инвентар; Втора обособена позиция, включваща: Доставка на челен товарач в едно с прикачен инвентар” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, за Втора обособена позиция, включваща: Доставка на челен товарач в едно с прикачен инвентар”.

Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия в това число с определения от Възложителя срок на валидност на офертата и с проекта на договора за Втора обособена позиция и ги приемаме без възражения.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да извършим доставка на челен товарач в едно с прикачен инвентар, включително обучение, гаранционно поддръжане и сервизно обслужване, напълно отговарящи на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката.

1. **Предлагаме следните параметри за челен товарач в едно с прикачен инвентар:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА** |
| **1** | Вид на двигателя – дизелов, 4 цилиндров*;* | **...............................** |
| **2** | Мощност на двигателя – минимум 75 к.с. | **.......................к.с.** |
| **3** | Товароподемност – минимум 3000 кг | **...........................кг** |
| **4** | Максимална дължина 6,00 м (с прикачен инвентар);  | **...................м** |
| **5** | Максимална ширина 2,50 м; | **.....................м** |
| **6** | Кофа с минимален обем 1,5 м3 – 1 брой;  | **......................** м3 |
| 7 | Минимална височина на изсипване на кофата – 4,00 м; | .....................м |
| **8** | Кофа с грапа с минимални изисквания дължина 180 см - 1 брой;  |  |
| 9 | Ограничител на стрелата*;*  | **...............................** |
| 10 | Система за контрол на сигурността; | **...............................** |
| 11 | Система против претоварване*;* | **...............................** |
| 12 | Управление – по хидравличен път с джойстик*;* | **...............................** |
| 13 | Климатизирана кабина*;*   | **...............................** |
| 14 | Сигнална лампа*;* | **...............................** |
| 15 | Авариен комплект (аптечка, триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и др..) *;* | **...............................** |
| 16 | Гаранционен срок минимум 2 г. или 4 000 моточаса, което събитие настъпи първо. | **...............................** |

1. Предлагаме **срок на доставка** за Втора обособена позиция …………………………. календарни дни, от датата на подписване на договора за доставка..
2. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписване на договора да представим актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива.

**Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................**

[*име и фамилия*]

 [*качество на представляващия участника*